Детектором высоко-мощного источника СВЧ, который может быть
на Вас направлен, может служить неоновая лампочка или тиратрон.
Чувствительность (яркость свечения при той же мощности), вероятно
зависит от  расстояния контактов внутри лампы или тиратрона. Наилучшей
чувствительностью из известных мне приборов обладает тиратрон МТХ90 его характеристики:

Тиратрон тлеющего разряда для преобразования электрических сигналов малой
мощности, а также для работы в качестве ионного реле.

Наполнение - неоновое.
Яркость свечения больше или равно:  80кд/м2
Угол обзора больше или равен 60°
Напряжение анода:
	при свободной сетке, меньше или равно 200В
	при соеденённой сетке с катодом меньше или равно 140В
	при токе сетки 1 мкА     85-150В
Напряжение возникновения разряда:
	в промежутке анод-катод меньше или равно 150В
	в промежутке сетка-катод                  65-90В
Напряжение поддержания разряда:
	между анодом и катодом, меньше или равно 65В
	между сеткой и катодом, меньше или равно 85В
Сеточный ток возникновения разряда:
	при Ua = 150В больше или равно 2мкА
	при Ua = 120В 8-40мкА
	при Ua = 85В меньше или равно 100мкА
Ток анода:
	в релейном режиме (амплитудное значение) меньше или равно 35 мА
	в релейном режиме (среднее значение) меньше или равно 7 мА
	в триггерном режиме (амплитудное значение) меньше или равно 4 мА
	в триггерном режиме (среднее значение) меньше или равно 2 мА
Амплитуда входного сигнала	1,5 - 15 В
Время восстановления электрической прочности, больше или равно 800 мкс
Наработка:
	в триггерном режиме, больше или равно 5000ч
	в релейном режиме, больше или равно 4000 циклов

Способ проверки Вашей лампочки, тиратрона. Налейте холодной воды в прозрачный
стакан (банку) положите туда Ваш "детектор", поставьте в "микроволновку"
включите на малую мощность (у всех приборов есть ограниченный ресурс не зачем
его зря тратить) подождите некоторое время так как мощность магнитрона в микроволновке регулируется ШИМ (Широтно Импульсной Модуляцией), соответственно лампочка будет загоратся не сразу, а то гаснуть то вновь вспыхивать. 
Конечно носить с собой (и проверять вообще) подобный детектор СВЧ или нет решать Вам.
Если лампочку разместить в солёной воде то можно убедится что она экранирует СВЧ. Лампочка не будет светится при том же опыте, что описан выше.

Сообщение разместил: Ободец С.А.